## PC-MC101-GE

## Kurzbeschreibung

Industrietauglicher Ethernet-Medienkonverter mit einem Port 10/100/1000BaseTX und einem Port 100/1000BaseFX. Erweiterter Temperaturbereich -40 bis 75°C

## Besonderheiten

Durch die sehr kleinen Abmessungen eignet sich der Medienkonverter für den Einbau in kleinen Aussenschutzkästen. Der erweiterte Temperaturbereich erlaubt die Montage im Aussenbereich.
Inkl. Montagezubehör für Hutschiene und Wandmontage

## Technische Daten:

Kupfer Port 1 x 10/100/1000TX, 45RJ

LWL Port 1 x 100/1000, SFP, LC-Stecker

Normen 802.3, 10Base-T Ethernet
802.3u, 100BaseTX und 100BaseFX Fast Ethernet
802.3ab, 1000Base-TX Gigabit Ethernet
802.3z, 1000Base-X Gigabit Ethernet
EN55032/24, ITE Equipment
EN60950-1, Sicherheit
EN50155 / EN60068-2-6, Vibration
EN50155 / EN60068-2-27, Schock
EN50155 / EN600-2-32 Freier Fall

Speisespannung 12-56VDC

Leistungsaufnahme Max. 4W

Betriebstemperatur -40°C bis75°C

Masse 36 x 59 x 50mm (HxBxL)

Hersteller barox Kommunikation